
Конспект урока по профессионально-трудовому обучению
(штукатурно-малярный профиль)

Класс: 9        
Практическая работа: Резка глазурованных плиток стеклорезом и плиткорезом.

Цель: формирование у учащихся  первоначальных умений и навыков в выполнении приёмов резки плиток стеклорезом и плиткорезом.

Задачи:
Образовательная: научить учащихся умениям и навыкам выполнения приёмов резки плиток при помощи стеклореза и плиткореза.
Коррекционно-развивающая: продолжить работу по самоконтролю качества и само оцениванию, применять полученные теоретические знания для раскрытия перспектив использования знаний на практике, умений в дальнейшем в быту.
Воспитательная: воспитание качеств личности:
- ответственность за выполнение производственного задания;
- бережное отношение к инструменту и материалам;
- взаимопощь;
- умение предвидеть возможные виды брака в работе и устранить их.
Создать условия  для результативной работы учащихся.

Тип урока: комбинированный (усвоение новых знаний на основе имеющихся теоретических знаний, изучение трудовых приёмов и операций).
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная.

Используемые методы обучения:
Словесные: беседа, объяснения, инструктаж, проблемно-поисковые (побуждающий и подводящий к диалогу).
Наглядные: показ трудовых приёмов и операций, демонстрация видеофильма, презентации
Практические: практическая работа.

Материально- техническое и дидактическое оснащение:
· мультимедийное оборудование;
· ноутбук;
· компьютерная презентация (фотографии, видеофильм, слайд-шоу);
· карточки – вопросы;
· инструкционные карты;
· образцы плиток;
· плитка,
· инструменты

Прогнозируемый результат: формирование умений резки плитки.

Ход урока.
I. Организационный момент.
Доброе утро всем участникам сегодняшнего урока.  Всех приветствую. 
Обращаюсь к вам девятиклассники.  Впереди у нас экзамен. 
И сегодня  у вас есть возможность испытать то чувство волнения, которое обязательно будет перед экзаменом и во время него. 
Для этого я вам предлагаю глубоко вдохните и выдохните,
Вдохните в себя чистоту сегодняшнего утра, выдохните все неприятности и обиды.
Пусть ваш организм будет здоровым, душа чистой,  настроение хорошим, а ум светлым. 
Я желаю вам успехов на сегодняшнем уроке. 

Начнём наш урок с пословиц. 
Вам необходимо их прочитать и определить,  какой смысл вложен в них.
Слайд 1
· Один раз не сумеешь, во второй — научишься.
Слайд 2
· Основа умения — усердие.

- Проанализировав пословицы, как вы думаете, урок будет только теоретического содержания или практического? Верно,  урок будет практический. Какая ждёт вас практическая  работа, вы узнаете немного позже. Предлагаю повторить ранее изученный материал, а  за правильный ответ буду вас поощрять.

II. Повторение изученного теоретического материала. Закрепление.

Приклеиваю на доску плитки с цифрами задаваемых вопросов. 
Ответы учащихся оцениваются пластмассовыми плитками.
Внимание!!! Слайд 3
 1. Вспомните и выберите раздел, который мы начали изучать в III четверти?
Раздел. Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей. 
Раздел. Оштукатуривание специальными растворами.    Поощрить!

Внимание!!! 2. Что называется облицовкой?
Покрытие поверхности стен, перегородок и других конструкций элементов изделиями из природного камня, керамической плитке, синтетических материалов.    Поощрить!

ЭКРАН  ПОДНЯТЬ

Внимание!!! 3. Перечислите,  где применяется облицовка?
Ванная комната, кухня, вестибюли и коридоры в жилом доме, прачечные, операционные, т.е. там, где предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования, повышенная влажность.  Поощрить!

Внимание!!! 4.  Расскажите, какие виды строительных работ должны быть закончены до облицовочных работ? Монтажные, штукатурные, столярные, малярные, стекольные, сантехнические. Поощрить!

Внимание!!! 5.  Назовите виды плиток:
*Керамические: глазурованные и неглазурованные.
*Стеклянные.
*Пластиковые. Поощрить!

Внимание!!! 6. Что означает глазурованная плитка?

Внимание!!! 7. Дайте определение слову глазурь? - это тонкий стеклообразный слой различных цветов. Поощрить!

Внимание!!! 8. Какая сторона плитки покрыта глазурью? Лицевая сторона. Поощрить!
Внимание!!! 9. Отличается ли лицевая и обратная сторона плиток. Если да, то чем? Обратная (тыльная) сторона плиток имеет рифленую, шероховатую поверхность, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой при наклейке. Поощрить!
Внимание!!! 10.   Что необходимо мастеру (работнику) сделать, если  во время облицовки плитка не подходит по размеру? Верно, её надо обрезать. Поощрить!
!!!  Подсчитайте количество заработанных плиточек, для того чтобы оценить себя: свои знания и свою активность !!! Запомните количество 
 III. Оценивание своих знаний учащимися по  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оценить себя предлагаю по интервальной шкале, которая у нас получилась.
Требования к оцениванию
1 – 8,9,10 оценка «5» Вербальное оценивание педагогом. Ты, N можешь стать профессионалом!
1-5,6,7 оценка «4»    Ты, N Молодец! Меня порадовали ответы N учеников!
1 - 3,4 оценка 3   Я благодарю N за твою работу на уроке. Я верю и в дальнейший твой успех!

IV. Постановка цели урока учащимися. 
- Составьте тему урока. На доске слова (резка, глазурованная плитка, резцом, стеклорезом).
Тема сегодняшнего урока: «Резка глазурованных плиток  стеклорезом, плиткорезом».
Запись темы в тетрадь.
ОПУСТИТЬ ЭКРАН
- Поставьте каждый перед собой цель?
Запись поставленной цели в тетрадь Озвучка учащимися поставленных целей. Моя цель _____.
Слайд 4. ОПОРНЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛИ УЧАЩИМИСЯ
1. Научиться…
2. Узнать…
3. Познакомиться…
4. Проверить…
5. Попробовать…

Готовясь к уроку, я перед собой тоже поставила цель.
Моя цель: Цель: сформировать у учащихся  первоначальные умения и навыки в выполнении приёмов резки плиток стеклорезом и плиткорезом.

!!!И так предлагаю с поставленными целями перед собой приступить к их достижению!!!

V.  Изложение программного материала.
- Как вам уже известно, из темы урока и поставленных перед собой целей  мы познакомимся с инструментами для резки кафельной плитки.

- Назовите, с какими инструментами мы сегодня познакомимся? (стеклорез и плиткорез). 

Все инструменты плиточника можно разделить на: ручные приспособления и электроинструмент   Слайд 5, но с электроинструментами мы познакомимся на других уроках).

Внимание на экран. Слайд 6. ручные приспособления (стеклорез, плиткорез, щипцы/кусачки)

Выбор каждого инструмента зависит от нескольких факторов: 

- Как вы думаете, от каких факторов зависит выбор инструмента?


Слайд 7. Читают учащиеся.
· Объема выполняемых работ. Для распила одной-двух плиток достаточно стеклореза или болгарки, для отделки всей квартиры или дома нужен плиткорез.
· Вида и качества реза, который надо сделать. Прямолинейные и криволинейные резы выполняются разными инструментами.
· Скорости выполнения. Чем больше по площади объект, на который укладывается плитка, тем совершеннее должен быть инструмент для её обработки.
· Количества денег, которое мастер/работник готов заплатить за инструмент. Профессиональные ручные и электрические плиткорезы стоят дорого, но можно обойтись и более доступными инструментами.

Слайд 8.    Виды стеклорезов:
· Роликовый. Это традиционный, самый простой тип стеклореза. Его режущий ролик сделан из высокопрочного состава. Роликовый стеклорез способен разрезать стекло, фарфор, кафель толщиной до 10 мм. Возьмите в руки линейки и оцените 10 мм.
· Алмазный. В нем металлический ролик заменен на натуральный или искусственный алмаз. Алмазный ролик делает более аккуратный рез, отрезанный край плитки подходит для работы с тонкой плиткой до 6 мм.
· Масляный. Отличается от простого роликового наличием смазки, которая уменьшает трение, увеличивает срок службы приспособления. Это профессиональный инструмент, который дороже роликовых моделей, служит дольше, режет материал толщиной 12 мм.
· Победитовый. Это самый дешёвый и малопригодный инструмент для резки плитки.
[bookmark: _GoBack]      B кaчecтвe peжущeгo элeмeнтa в нём иcпoльзoвaн нeпoдвижный пoбeдитoвый peзeц. 
       Oн    ocтaвляeт нeкaчecтвeнную кaнaвку и дoвoльнo быcтpo тупитcя. Поэтому его не советуют применять при резке плитки.

Слайд. 9 Плиткорез. 

Карточка. Работа с тетрадью. Приклеивают.

	Стеклорез – это ручной инструмент для нарезки стекла, который можно использовать для реза тонкой керамической плитки. 
Виды стеклорезов
1. Роликовый.                                    Рез – это отрезанный край плитки.
2. Алмазный.
3. Масляный.
4. Победитовый.

Плиткорез – это ручной инструмент для нарезки плитки. Имеет прямоугольную форму. Это неподвижная часть машины, с направляющими, по которым движется каретка с режущим роликом и рычагом. Резку плитку легче и быстрее выполнять плиткорезом. Плиткорезом можно резать настенную и напольную плитку толщиной до 40 мм. 




   9.50   ПРЕДЛАГАЮ ПОДВЕСТИ ИТОГ ПЕРВОЙ ЧАСТИ  УРОКА
1.НАЗОВИТЕ ТЕМУ УРОКА?
2. ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДЫЙ СВОЮ ЦЕЛЬ?
3. КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ БУДЕМ РАБОТАТЬ НА УРОКЕ?
4. ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТНОСЯТСЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ К РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ?
5. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВИДЫ СТЕКЛАРЕЗОВ.

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
ОЦЕНИВАНИЕ…..	
2 час.  
VII.  Организационный момент.

VIII. ВВОДНЫЙ    ИНСТРУКТАЖ
Слайд 10.  Прочитайте данные пункты
Слайд 11.  Контроль качества резки плиток.
- Без отсутствия по линии надреза грубых неровностей.
- Край разрезанных плиток должен быть прямым. 
- Лицевая сторона плитки без повреждений (без царапин, трещин).
- Соответствие размеров отрезанных плиток заданным размерам.

Слайд 12. Техника безопасности.
1. Рабочее место должно быть чистым, без лишних вещей.
2. Рабочий инструмент должен быть исправен.
3. Не проводить пальцами по краю резаной плитки.
4. Одежда (спецодежда) должна быть удобной, застегнута на все пуговицы. 
5. После завершения работ рабочее место и инструменты должно быть убраны.
6. НЕ забудьте с мылом помыть руки.
РОСПИСЬ   В   ЖУРНАЛЕ   ИНСТРУКТАЖЕЙ

ПОКАЗ ПРИЁМА РЕЗКИ ПЛИТОК УЧИТЕЛЕМ.
(Учитель показывает прием резки керамических плиток, комментируя все свои действия.)

СЛАЙД 13.      
                     РАССМОТРИМ ПОШАГОВО, КАК ОТРЕЗАТЬ ПЛИТКУ СТЕКЛОРЕЗОМ:
Шаг 1. Разметка.
Линия реза отмечается на поверхности кафеля обычным карандашом или маркером.
Шаг 2. Фиксация.
Для фиксации плитку держат левой рукой, приложив к линии реза линейку или ровную рейку в качестве упора, чтобы ролик не соскользнул с гладкого плиточного покрытия.
Шаг 3. Разрез.
При работе стеклорез держат, как ручку, в правой руке. Рез делают одним движением, достаточно плотно прижимая режущий ролик к поверхности. Во время разреза должен быть слышен характерный звук, свидетельствующий о подрезании верхнего слоя плитки. 
После проведения реза под плитку с намеченной линией разлома подкладывают штапик и нажимают по противоположным краям. Кафель разламывается по месту реза.
Шаг 4. Доработка.
Шов получается аккуратным, но не идеальным. Для обработки краев используют наждачную бумагу.
ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА (учитель и ученик)

РАССМОТРИМ ПОШАГОВО, КАК РЕЗАТЬ ПЛИТКУ РУЧНЫМ ПЛИТКОРЕЗОМ:
Шаг 1. Разметка.
Процесс разметки стандартный – на верхней поверхности отмечается линия, по которой предполагается делать рез.
Шаг 2. Фиксация.
Фиксация обрабатываемого материала в плиткорезе очень надежная: плитка кладется на специальные резиновые накладки, которые препятствуют ее скольжению. 
Закрепление ведется по упору, который обеспечивает полную неподвижность материала и точность реза.
Шаг 3. Разрез.
Разрез делается за один проход без значительных физических усилий. 
Мастеру не нужно стараться разрезать кафель сразу на две части или давить всем весом: для реза достаточно небольшого нажатия. 
Ручку станка отводят на себя и выставляют роликовый резец в самое начало намеченной линии, затем уверенным движением проводят ролик вперед. 
После того, как рез сделан, ручка поднимается и выставляется в положение для излома. 
Затем опускается лапка, которая надавливает на плитку и разламывает её ровно по образовавшейся бороздке.
Шаг 4. Доработка.
Шов получается ровным и аккуратным, но доработать его можно наждачной бумагой.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА (учитель и ученик)

Слово учителя.
Если нет вопросов и вы готовы к самостоятельной работе, то можете разойтись по рабочим местам и приступить к самостоятельному выполнению задания.

Оцениваться ваша работа будет по пятибалльной системе по следующим критериям:        
                                      ОЦЕНОЧНЫЕ  ЛИСТЫ
-организация рабочего места;
-соблюдение безопасных условий труда;
-правильное выполнение технологии резки плиток, 
-результат работы.
-контроль качества будем производиться визуально.
        
XI. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА.
Цель: тренировочная, для выработки навыков и умений по резке плитки ручными инструментами.
Форма обучения 
1. Фронтальная, коллективная, индивидуальная.
(Ученики подходят к рабочему месту и выполняет резку. Мастер контролирует правильность выполнения и при необходимости оказывает помощь, после выполнения работы проводит самоанализ).

Мастер, учитель совместно с учащимися анализирует выполнение самостоятельной  практической работы, разбирает ошибки. Оценочный лист (прилагается)
Объявляются и аргументируются оценки за выполненную работу.

!!! В начале урока мы каждый перед собой поставили цель. 
Давайте подумаем смогли ли мы достичь цель урока…

Слайд 14
XII.  РЕФЛЕКСИЯ (подведение итога  урока)
Сегодня  я узнал…было интересно…было трудно…я выполнял задания…я понял, что…
теперь я могу…я почувствовал, что…я приобрел/а…я научился/ась…у меня получилось …
я смог/ла…я попробую…меня удивило…мне захотелось…

БЛАГОДАРЮ  ВАС УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССА  ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ НА УРОКЕ.
                                                          ВЫСТАВКА   КНИГ
XIII. Объявляет домашнее задание.
· Повторить по рабочей тетради  технологию  резки плиток.

Слайд 15    БЛАГОДАРЮ!
